in out只能用ax或al存放

70h 地址端口

out 70h,al ；将al写入70h

in al,70h ；将70h的内容写入al

71h 数据端口

out 71h,al

in al,71h

读取时间信息：8号

mov al,8

out 70h,al

in al,71h

秒：0 分：2 时：4 日：7 月：8 年：9

读取键盘输入：60h