div

ax / 8reg/内存单元 = al % ah

dx,ax / 16reg/内存单元 = ax % dx

；div word ptr ；div byte ptr

db 3 dup (0)

db 3 dup (1,2,3)

mul

al \* 8reg/内存单元 = ax

ax \* 16reg/内存单元 = dx，ax