[0+bx] 0[bx]

[bx+200+si] 200[bx][si] [bx].200[si] [bx][si].200

ax,bx,bp 可以和 si,di 组合

但是ax,bx,bp 之间 si,di之间 不能相互组合

在没有寄存器名存在的情况下 用操作符 word ptr / byte ptr 指明内存单元长度

mov word ptr ds:[0],1

mov byte ptr ds:[0],1