段内转移：改变ip，

短转移 8位

近转移 16位

段间转移：改变ip，cs

jmp

jmp short 标号

jmp near ptr 标号

jmp far ptr 标号

jmp 16reg

jmp word ptr 内存单元地址

jmp dword ptr 内存单元地址

jcxz cx=0转移 条件转移均为短转移

loop cx=cx-1 cx=0转移

call/call word ptr： push ip

ret： pop ip

call far ptr/call dword ptr ： push cs push ip

retf： pop ip pop cs